Pozdravljeni.

Za uvedbo merilne točke na področju izmenjave priloge A objavljamo:

1. Novo spremenjeno tretjo  XSD shemo priloge A, kjer je v skladu s spremembo tipa GSRN kode iz INTEGER v STRING na celotnem EVT-ju, smo tudi v prilogi A spremenili tip GSRN kod iz INTEGER v STRING in bo tudi objavljena na <https://www.sodo.si/sl/za-dobavitelje/izvajanje-obracuna> in CEEPS skupaj z deset primeri.
2. Deset  primerov XML prilog A, ki se pričakujejo v uporabi z uveljavitvijo merilne točke s 1.6.2022. Ker se s 1.6.2022 ne načrtuje, da bo priloga A za eno merilno točko vezana na več merilnih mest že v uporabi,  smo  za ta primer po dogovoru z Informatika d.d. gospa Valerija le-to  umaknili. Pripravljen je bil samo z namenom prikaza kakšna bo v prihodnje, da lahko dobavitelji že sedaj  v  izmenjavo in interne procese ter informacijsko podporo  prilagodijo na način, da bo upoštevala tudi možnost priloge A za eno merilno točko s podatki iz več merilnih mest. Ko se bo pričelo uvajanje izmenjave podatkov na prilogi A ki bo vsebovala za eno merilno točko podatke iz več merilnih mest bomo dobavitelje o tem obvestili.
3. Navodila za posredovanje podatkov, ki so dopolnjena v področju priloge A.
4. Seznam obračunskih vezalnih shem z opisi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **tehnična  shema** | **obračunska  shema** | **opis obračunske sheme** | **posebnosti** |
| PS.1A | OS.1A.1 | navadni odjem | ni posebnosti |
| PS.1A | OS.1A.2 | sumarne meritve | obračun po porabi iz različnih MT, obračunska moč in jalova paremeter prenesen iz MC direktno na OMT |
| PS.1B | OS.1B.1 | lastna raba proizvodne naprave | ni posebnosti |
| PS.1B | OS.1B.2 | lastna raba proizvodne naprave | oprostitev moči in prispevka ove+spte če je moč elektrarne<50kW |
| PS.1C | OS.1C.1 | proizvodna naprava + lastni odjem | ni posebnosti |
| PS.1C | OS.1C.2 | hranilnik - prožnost za elektrooperaterje | se ne obračuna om in drugi stroški |
| PS.2 | OS.2.1 | navaden odjem v PS.2 shemi | ni posebnosti |
| PS.2 | OS.2.2 | odjem v PS.2 shemi upoštevan odjem hranilnika v sistemskih storitvah elektrooperaterja | za količine odjema, ki so aktivirane za sistemske storitve se omrežnina in prispevki ne obračunajo |
| PS.3A | OS.3A.1 | individualna samooskrba po EZ-1 | individualna samooskrba z netiranjem |
| PS.3A | OS.3A.2 | individualna samooskrba po ZSROVE | mesečni obračun brez netiranja za celotno prevzeto energijo, olajšava na prispevku za ure in prispevku ove+spte |
| PS.3B | OS.3B.1 | skupinska samooskrba po EZ-1 | skupinska samooskrba z netiranjem |
| PS.3B | OS.3B.2 | skupinska samooskrba po ZSROVE | mesečni obračun brez netiranja za celotno prevzeto energijo, olajšava na prispevku za ure in prispevku ove+spte |
| PS.3B | OS.3B.3 | skupinska samooskrba po EZ-1, moč proizvodne naprave >=50kW | obračun obračunske moči in prispevka ove+spte na merilnem mestu P2 |
| PS.3B | OS.3B.4 | skupinska samooskrba po ZSROVE, moč proizvodne naprave >=50 kW | obračun obračunske moči in prispevka ove+spte na merilnem mestu P2 |

1. Dopolnitev šifranta **SifraZaracunljivegaElementa** vezano na točko 3. tega sporočila

|  |  |
| --- | --- |
| 1003 | Oddana energija KT |
| 1004 | Oddana energija VT |
| 1005 | Oddana energija MT |
| 1006 | Oddana energija ET |
| 1007 | Oddana jalova izmerjena VT |
| 1008 | Oddana jalova izmerjena MT |

Š

Poslano članom ožje skupine za uveljavitev merilne točke in na vse naslove elektronske pošte za obveščanje.